Naručilac: „Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi OBRAZAC 1

Broj: 790/21

Mjesto i datum: 24.03.2021.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br.49/17 ) , „Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi dostavlja

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: „Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi | Lice za davanje informacija: Branislava Vojvodić  |
| Adresa: Marka Vojnovića 1 | Poštanski broj: 85340 |
| Sjedište: Herceg Novi | PIB: 02293218  |
| Telefon: 031-324-999 | Faks: 031-324-551 |
| E-mail adresa: komunalnohn@t-com.me | Internet stranica: www.komunalnostambeno.me |

**II Predmet nabavke:**

* robe

**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka saobraćajne signalizacije-sukcesivnoza period od 12 mjeseci

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke 19.834,71€ bez uračunatog PDV-a

# V TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1 | Znak opasnosti Ø600 u kompletu sa Šelnama, obujmicama i šarafima | Znak "krivina nalijevo" (I-1) koji označava približavanje opasnoj krivini na lijevo, lice znaka reflektujuća folija klase 2 debljine 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćavanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 900x900x900 od AL lima d=2mm, sa povijenim ivicama bez prekida, saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 4 |
| 2 | Znak opasnosti Ø600 u kompletu sa Šelnama, obujmicama i šarafima | Znak "krivina nadesno” (I-1.1) koji označava približavanje opasnoj krivini na desno, lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 900x900x900 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 4 |
| 3 | Znak opasnosti Ø600 u kompletu sa Šelnama, obujmicama i šarafima | Dvostruka krivina, ili više uzastopnih krivina od kojih je prva na lijevo (I-2); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 900x900x900 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 3 |
| 4 | Znak opasnosti Ø600 u kompletu sa Šelnama, obujmicama i šarafima | Dvostruka krivina, ili više uzastopnih krivina od kojih je prva na desno (I-2.1); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 900x900x900 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 3 |
| 5 | Znak opasnosti Ø600 u kompletu sa Šelnama, obujmicama i šarafima | Neravan kolovoz (I-10); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 900x900x900 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 20 |
| 6 | Znak opasnosti Ø600 u kompletu sa Šelnama, obujmicama i šarafima | Obilježeni pješački prelaz (I-14); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 900x900x900 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 15 |
| 7 | Znak opasnosti Ø600 u kompletu sa Šelnama, obujmicama i šarafima | Radovi na putu (I-19); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 900x900x900 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 20 |
| 8 | Znak opasnosti Ø600 u kompletu sa Šelnama, obujmicama i šarafima | Znak nailaženje na semafor (I-20); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 900x900x900 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 2 |
| 9 | Znak opasnosti Ø600 u kompletu sa Šelnama, obujmicama i šarafima | Opasnost na putu (I-25); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 900x900x900 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 20 |
| 10 | Znak izrečitih naredbi Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicama i šarafima | Ukrštanje sa putom sa prvenstvom prolaza (II-1); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 4 |
| 11 | Znak izrečitih naredbi Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicama i šarafima | Obavezno zaustavljanje (II-2); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 4 |
| 12 | Znak izrečitih naredbi Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicama i šarafima | Zabrana saobraćaja u oba smjera (II-3); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 8 |
| 13 | Znak izrečitih naredbi Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicama i šarafima | Zabrana saobraćaja u jednom smjeru (II-4); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 8 |
| 14 | Znak izrečitih naredbi Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicama i šarafima |  Zabrana saobraćaja za pješake (II-17); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 15 | Znak izrečitih naredbi Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicama i šarafima | Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu (II-22); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 8 |
| 16 | Znak izrečitih naredbi Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicama i šarafima | Znak ograničenja brzine (II-30); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 13 |
| 17 |  Znak izrečitih naredbi Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicama i šarafima | Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje (II-34); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 18 | Znak obaveze Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Pješačka staza (II-41); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 19 | Znak obaveze Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Obavezan smjer (II-43); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 20 | Znak obaveze Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Obavezan smjer (II-43.3); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 21 | Znak obaveze Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Obavezan smjer (II-43.4); lice znaka reflektujuća folija klase 2,debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 22 | Znak obaveze Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Dozvoljeni smjerovi (II-44); lice znaka reflektujuća folija klase 2,debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 23 | Znak obaveze Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Dozvoljeni smjerovi (II-44.1); lice znaka reflektujuća folija klase 2,debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 24 | Znak obaveze Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Dozvoljeni smjerovi (II-44.2); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 25 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Put sa jednosmjernim saobraćajem (III-2); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 600x600 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 26 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Put sa prvenstvom prolaza (III-3); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 600x600 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 27 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Obilježen pješački prelaz (III-6); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 600x600 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 18 |
| 28 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Slijepi put (III-9); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 600x600 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 10 |
| 29 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Putokazna tabla (III-13); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja.Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 30 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Naziv naseljenog mjesta (III-23); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 31 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Završetak naseljeng mjesta (III-24); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja.Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 5 |
| 22 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Parkiralište (III-32); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 600x600 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE.  | kom | 7 |
| 33 | Znak obavještenja 600x900 u kompletu sa šelnama, obujmicama i šrafima | Autobusko stajalište (III-49); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 600x900 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 20 |
| 34 | Znak obavještenja 600x900 u kompletu sa šelnama, obujmicama i šrafima | Taxi stajalište (III-54); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 600x900 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 7 |
| 35 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Tabla za označavanja naziva ulica (III-63); lice znaka reflektujuća folija klase 2,debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja.Od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 8 |
| 36 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Djeca na putu (III-66); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 600x600 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 8 |
| 37 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Pješačka zona (III-77); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 600x600 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 8 |
| 38 | Znak obavještenja Ø600 u kompletu sa šelnama, obujmicom i šarafima | Zona škole (III-82); lice znaka reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje znaka su sive boje, bez sjaja. Dimenzije znaka su 600x900 od AL lima d=2mm sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 8 |
| 39 | Dopunska tabla Bijela podloga crna slova Ø 600(600x300) | Osim vozila za snabdijevanje u vremenu : od 06:00do 09:00h i od 14:00 do 16:00h (IV-4); lice table reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje table su sive boje, bez sjaja. Dimenzije su 600x300 od AL lima d=2mm, sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 2 |
| 40 | Dopunska tabla Bijela podloga crna slova Ø 600(600x300) | Osim vozila za snabdijevanje u vremenu : od 06:00do 09:00h (IV-4); lice table reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje table su sive boje, bez sjaja. Dimenzije su 600x300 od AL lima d=2mm, sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 4 |
| 41 | Dopunska tabla Bijela podloga crna slova Ø600(600x300) | Osim vozila sa posebnim odobrenjem od 05:00 do 08:00 i od 12:00 do 14:00h (IV-4); lice table reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje table su sive boje, bez sjaja. Dimenzije su 600x300 od AL lima d=2mm, sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 4 |
| 42 | Dopunska tabla Bijela podloga crna slova Ø600(600x300) | Osim vozila sa posebnim odobrenjem od 19:00 do 01:00h (IV-4); lice table reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje table su sive boje, bez sjaja. Dimenzije su 600x300 od AL lima d=2mm, sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 2 |
| 43 | Dopunska tabla Bijela podloga crna slova Ø600(600x300) | Osim vozila sa posebnim odobrenjem od 10:00 do 16:00h i od 19:00 do 01:00h; lice table reflektujuća folija klase 2, debljina lima 2mm. Poleđina i elementi za pričvršćivanje table su sive boje, bez sjaja. Dimenzije su 600x300 od AL lima d=2mm, sa povijenim ivicama bez prekida. Saobraćajni znak ima oznaku CE. | kom | 2 |
| 44 | Saobraćajno ogledalo Ø600 klase 1 u kompletu sa šelnama, obujmicama i šrafima | Ø600 klase 1, saobraćajna ogledala izrađena su od UV stabilnog polistirola bijele boje (pozadina) i UV strabilnog pleksiglasa (samo ogledalo). Rub saobraćajnog ogledala obilježen je reflektujućom folijom sa crvenobijelim poljima. Na pozadini saobraćajnog znaka montiran je čelični nosač (vruće pocinkovan) sa obujmicom za montažu na vertikalni stub. Ogledalo je montirano sa crnom PVC gumom i polipropilenskim tijelom sa vizirom.  | kom | 30 |
| 45 | Prinudni usporivač brzine-gumeni ležeći policajci | Dimenzije 900x500x50mm izrađeni od tehničke gume crne boje, sa reflektujućom stramak trakom 3M bijele/žute boje sa staklenim i keramičkim perlicama. Trake su raspoređene tako da povećavaju dnevnu, noćnu kao i vidljivost u uslovima slabe vidljivosti. Guma otporna na UV zračenje i ostale atmosferske uticaje, naftne derivate, ulja, soli i habanje. Montaža na sve vrste podloga sa ugradnjom 16 ankera po metru, visine 5cm. U cijenu su uračunati podloška za nitne Ø10x30mm, PVC gužvajući Ø 14, vijak Ø10x100 | kom | 160 |
| 46 | Krajnice | Dimenzije 900x260x50mm izrađene od tehničke gume crne boje otporne na UV zračenje i ostale atmosferske uticaje, naftne derivate, ulja, soli i habanje. Montaža na sve vrste podloga sa ugradnjom ankera visine 5cm. U cijenu su uračunati podloška za nitne Ø10x30, PVC gužvajući tipl Ø14, vijak Ø10x100 | kom | 40 |
| 47 | PVC čunj | Jednodjelni PVC čunj, fluorescentno narandžaste boje sa jednom bijelom bojenom trakom, visine 34cm(500gr) | kom | 20 |
| 48 | PVC čunj | Jednodjelni PVC čunj, fluorescentno narandžaste boje sa jednom bijelom bojenom trakom, visine 54cm(1250gr) | kom | 20 |
| 49 | Barijere i zapreke | (VII-3.1) Dimenzija pvc barijere 250x100 sa gumenom prenosnom stopom od recikliranog materijala | kom | 2 |
| 50 | Šelne za znakove  | čelične pocinčane za stub saobraćajnog znaka ø60 | kom | 20 |
| 51 | Barijere i zapreke | (VII-3.2) Dimenzija pvc barijere 250x100 sa gumenom prenosnom stopom od recikliranog materijala | kom | 2 |

U cijenu znakova su uračunate šelne, obujnice i šarafi.

U finansijskom dijelu ponude za svaki ponuđeni artikal navesti naziv proizvođača.

Saobraćajna signalizacija treba da bude izrađena u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji (Sl. list Crne Gore 32/14).

Saobraćajni znakovi moraju imati CE oznaku.

**VI Način plaćanja**

Način plaćanja: virmanski po ispostavljenim fakturama, u roku od 30 dana

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

Isporuka je sukcesivna, za period od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora ili do isteka ukupnog finansijskog iznosa iz ugovora.

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

- maksimalan broj bodova po ovom kriterijumu je 100

- najniža ponuđena cijena = 100 bodova i dodjeljuje se ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu

- ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, a prema navedenoj formuli

 **C= ( Cmin/Cp)\*100**

Pri čemu je **C -** broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

 **Cmin** - najniža ponuđena cijena

 **Cp** ponuđena cijena

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se mogu predati preko ESJN zaključno sa danom 29.03.2021. godine do 11:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana 29.03.2021. godine, u 11:15 sati.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

**XI Druge informacije**

Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom, bez uračunavanja poreza na dodatu vrijednost.

U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom, bez iznosa PDV-a.

Ugovorena vrijednost podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, sa svim troškovima prevoza, špedicije, carinjenja.

Garantni rok: minimum 5 godina na reflektujuću foliju, od dana isporuke robe.

Nabavka je sukcesivna, za period od 12 mjeseci

Rok isporuke: 7 dana od dana naručivanja

Mjesto isporuke Fco Herceg Novi, magacin kupca ul.Trebinjska bb, Servisna zona Igalo

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kvantitativno-kvalitativni prijem se vrši prilikom svake isporuke. Kontrola kvaliteta sprovodi se od strane ovlašćenog/ih lica Naručioca prilikom prijema robe, uvidom u isporučenu robu i propratnu dokumentaciju i provjerom usklađenosti sa zahtjevanim/ponuđenim karakteristikama.

Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu robe, koja nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak isporučene robe prijavi ponuđaču (putem fax sistema ili elektronskim putem-mejlom) odmah po njegovom nastanku. Nakon otklanjanja nedostataka, Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciji Naručioca. Ponuđač je dužan da neispravnu robu zamjeni ispravnom, ekvivalentnom po funkcionalnosti, u slučaju da se utvrde nedostaci kod isporučene robe. Ponuđač je u obavezi da u roku od 2 dana od dana prijave nedostataka zamjeni neispravnu robu.

Podnošenje alternativnih ponuda nije dopušteno.

Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije potpisivanja ugovora dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza.

U skladu sa članom 12 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Branislava Vojvodić Izvršni direktor Jasmina Konjević

 dipl.ing.arh.

**Obrazac 2**

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20 i 71/20 ) \_\_\_\_\_\_(ponuđač)\_\_\_\_\_ dostavlja

**I Z J A V U**

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za nabavku (*vrsta i opis predmeta nabavke*) procijenjene vrijednosti \_\_\_\_ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Ovlašćeno lice (*ime i prezime)\_(svojeručni potpis)\_*

M.P.