ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ

„ГОЧ“ Краљево

БРОЈ: 409

ДАТУМ: 26.10.2020.год.

КРАЉЕВО

Питања и одговор везано за

ЈНМВ 6/2020- Набавка буковог пелета

Питање бр 1:



Одговор на питање бр.1:

Наручилац ће прихватити и сматрати исправном понуду потенцијалног понуђача уколико уз понуду достави: Важећи EN plus A2 Сертификат за понуђени пелет

Пошто се ради о набавци буковог пелета за грејање објекта Дечјег одмаралишта „Гоч“ на Гочу, које користе деца предшколског и школског узраста, те услед јаких зима и ниских температура у зимском периоду, понуђач који учествује у набавци мора поседовати Сертификат **о квалитету EN plus A2 како би били сигурни да ће квалитет грејања бити на задовољавајућем нивоу.**

Сертификат **о квалитету EN plus A2 гарантује нам ниске емисије штетних гасова са високим вредностима добијене енергије**

*(Нови европски стандарди за чврста горива ступила су на снагу 2011. год како би обезбедила да се у целој Европе налази исти квалитет горива. Стандарди важе и примењују се за дрвени пелет и означени су са ЕN 14961-2*

*Потврда* ***ENplus*** *не само да испуњава ЕN 14961-2 стандарде већ и захтева још строже критеријуме квалитета.* ***ENplus*** *печат квалитета гарантује нам ниске емисије штетних гасова с високим вредностима добијене енергије.*

*Стандард укључује класе квалитета* ***EN plus*** *А1 и ЕN плус А2 које се издају под* ***EN plus*** *стандардом. Класа А1 је класа квалитета -премиум- и користи се у приватним домаћинствима. А1 пелет производити најмању количину пепела и испуњавају највише захтеве. Класа А2 користи се у већим инсталацијама)*

На основу Уредбе Владе Републике Србије бр. 2981, 2014 године шумски комплекс Гоч-Гвоздац је проглашен Специјалним резерватом природе II категорије. У оквиру СРП „Гоч-Гвоздац„ могу се издвојити зоне у којима се спроводе режими заштите I,II,III степена.

Мерења емисије штетних гасова на планини Гоч су редовна, тако да се у набавци буковог пелета морамо придржавати већих стандарда.

Питање бр 2:



Одговор на питање бр.2:

Проценатијално учешће букве у понуђеном пелету мора бити миниму 80%.

**Комисија за ЈНМВ 6/2020**