OBRAZAC 1

**DOO “KOMUNALNO KOTOR” Kotor**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-6383

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 53

Mjesto i datum: Kotor, 05.12.2022. godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) **DOO “KOMUNALNO KOTOR” Kotor** objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

**Autosmećara, radne zapremine nadgradnje 16 m3 - dva kamiona**

(predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

🞎 kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

[1. POZIV ZA NADMETANJE 3](#_Toc44578270)

[2. TEHNICKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE 10](#_Toc44578272)

[3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEDJENA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 16](#_Toc44578272)

[4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 16](#_Toc44578272)

[5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE 16](#_Toc44578273)

[6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI 17](#_Toc44578274)

[7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE 17](#_Toc44578275)

[8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 18](#_Toc44578276)

[9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 20](#_Toc44578277)

1. **POZIV ZA NADMETANJE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv naručioca:  DOO “KOMUNALNO KOTOR” | Lice/a za davanje informacija: Aleksandar Popović |
| Adresa: Škaljari bb | Poštanski broj: 85330 |
| Sjedište: Kotor | PIB : 02013274 |
| Telefon: 032/325 677 | Faks: 032/322080 |
| E-mail adresa: nabavke@jkpkotor.com | Internet stranica: www.jkpkotor.com |

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

🞎 Robe

1. **Naziv i opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| Autosmećara, radne zapremine nadgradnje 16 m3 – dva kamiona |

1. **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 34144511 - Vozila za odvoz smeća |

**IV Način nabavke:**

Nabavka se vrši:

🞎 kao cjelina

🞎 Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: Predmet javne nabavke je definisan kao cjelina i ne može se podijeliti na partije.

**V Zaključivanje okvirnog sporazuma[[1]](#footnote-1)**

Zaključiće se okvirni sporazum:

🞎 ne

**VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[[2]](#footnote-2)**

🞎 **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke**:

🞎 kao cjeline je **360.000,00€ bez uračunatog PDV-a;**

**VII Zajednička nabavka**

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

🞎 Ne

**VIII Centralizovana nabavka**

Nabavka je centralizovana:

🞎 Ne

**IX Jezik ponude**

Ponuda se sačinjava na:

🞎 crnogorski jezik i drugi jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom ;

**X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.[[3]](#footnote-3)

**XI Posebni oblik nabavke**

**PONUDA SA VARIJANTAMA**

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

🞎 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

**REZERVISANA NABAVKA**

🞎 Ne

**XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje**

1. **Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

3) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

4) Izjava privrednog subjekata o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

5) Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

6) Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Garancija ponude se dostavlja: - neposrednom predajom sa naznakom broja tenderske dokumentacije na arhivi naručioca na adresi naručioca D.O.O. “KOMUNALNO KOTOR”, Škaljari bb, Kotor. - preporučenom pošiljkom sa naznakom broja tenderske dokumentacije sa povratnicom na adresi D.O.O. “KOMUNALNO KOTOR”, Škaljari bb, 85330 Kotor. Radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 16.01.2023. godine do 12:00 sati. Otvaranje garancije ponude će se održati 16.01.2023. godine u 12:30 sati, u upravi Društva, zainteresovani ponuđači, ukoliko su u mogućnosti, se pozivaju da prisustvuju otvaranju.

7) Rok za isporuku je maksimalno 180 dana od potpisivanja ugovora.

8) Virmanski na žiro račun ponuđača. U ukupnu vrijednost ponude moraju biti uračunati svi troškovi vezani za realizaciju ugovorene obaveze, i oni se ne mogu posebno iskazati van ponuđene cijene, fakturisati niti naplaćivati.

9) Mjesto izvršenja ugovora je u Kotoru, imanje DOO "Komunalno Kotor" Kavač.

10) Rok plaćanja: U roku od 30 dana od primopredaje robe i otklanjanja eventualnih nedostataka.

11) Ponuđač ispunjava podatke za garantni rok: Garantni rok na kompletno vozilo (osnovno vozilo i nadgradnja) na sve djelove i sklopove je \_\_\_\_\_\_\_ godine i počinje da teče od dana isporuke i potpisanog zapisnika o primopredaji - Garantni rok za antikorozivnu zaštitu na kompletno vozilo (osnovno vozilo i nadgradnja) je \_\_\_\_\_\_ godine i počinje da teče od dana isporuke i potpisanog zapisnika o primopredaji Izabrani ponuđač je obavezan da u periodu garantnog roka, u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, izabrani ponuđač je dužan da naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. Napomena: Garantni rok za na kompletno vozilo (osnovno vozilo i nadgradnja) na sve djelove i sklopove je minimum 2 godine. Garantni rok za antikorozivnu zaštitu na kompletno vozilo(osnovno vozilo i nadgradnja) je minimum 2 godine

12) Uslovi za primopredaju: Potpisivanjem zapisnika o prijemu vozila, nakon provjere koju treba da izvrši Komisija NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja ponuđača da je vozilo spremno za primopredaju.

13) Proizvođačka deklaracija ili izjava o usaglašenosti sa 2006/42/EC za nadgradnju. Izjave o usaglašenosti sa standardom SRPS EN 1501-1; ili EN 1501-1: 2011+A1:2015 za svaku nadgradnju pojedinačno.

14) Tehnički opis osnovnog vozila i nadgradnje, ovjeren od strane proizvođača odnosno ovlašćenog zastupnika/distributera, kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz tehničke specifikacije

15) Izjava ponuđača o postojanju ovlašćenog servisa za kompletno vozilo na teritoriji Crne Gore.

16) Prilikom isporuke prvorangirani ponuđač će biti obavezan da dostavi: • Garantni list za ugovorenu-isporučenu robu; • Tehničku dokumentaciju: katalog rezervnih djelova za osnovno vozilo i nadogradnju, uputstvo za rukovanje i održavanje za osnovno vozilo i nadogradnju na jeziku ponude, • Servisnu knjižicu za svako isporučeno sredstvo pojedinačno sa spiskom i adresama servisera koji će vršiti servisiranje • Budući da predmet javne nabavke nužno uključuje i servisiranje, neophodno je da ponuđač dostavi autorizaciju od proizvođača ili ovlašćenog distributera za prodaju i servisiranje u garantnom roku na teritoriji Crne Gore. • Svu neophodnu dokumentaciju za registraciju vozila; • Šemu hidrauličnu, vazdušnu I elektro od nadgradnje; • Ponuđač je u obavezi da izvrši obuku zaposlenih lica koje odredi Naručilac

17) Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora ili okvirnog sporazuma

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

1. **Uslovi sposobnosti privrednog subjekta[[4]](#footnote-4)**

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: [[5]](#footnote-5)

🞎 za obavljanje djelatnosti,

**B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti**

Privredni subjekat treba da:

🞎 je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili

**Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti**

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

🞎 dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

**B3. Stručna i tehnička sposobnost**

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

🞎 opis i karakteristike predmeta nabavke.

**Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti**

Stručna i tehnička sposobnostdokazuje se:

🞎 uzorkom odnosno fotografijom koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to narušilac zahtijeva.

* Ponuđač je dužan dostaviti izvode iz kataloga ili izvode sa zvaničnog sajta proizvođača mašine ili fotografije mašine, iz kojih je moguće utvrditi karakteristike vozila u odnosu na parametre koje je naručilac naveo u koloni-bitne karakteristike predmeta nabavke, u tehničkoj specifikaciji.

**C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke**

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

**D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke[[6]](#footnote-6)**

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

🞎 je u postupku stečaja ili likvidacije;

🞎 je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije;

🞎 ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

🞎 je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

🞎 je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

**XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎 Cijena (najniže ponuđena cijena – 100 bodova)

**XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda**

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 16.01.2023. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 16.01.2023. godine u 12:30 sati.

🞎 Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

* neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Škaljari bb, Kotor.
* preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Škaljari bb, Kotor.

radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 16.01.2023. godine do 12:00 sati.

**XV Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**XVI Garancija ponude**

🞎 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

**XVII Tajnost podataka**

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

🞎 ne

1. **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.b.** | **Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1 | Autosmećara - 2 kamiona, radne zapremine nadgradnje 16m3 | Vozila mora biti nova i neupotrebljavana. Godina proizvodnje: minimum 2022. godine I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSNOVNOG VOZILA • Godina proizvodnje osnovnog vozila minimalno 2022 • Formula pogona 4 x 2 • Bruto masa vozila minimalno 19 t • Prednja osovina nosivnosti minimalno 7,5 t, sa stabilizatorom • Zadnja osovina nosivosti minimum 12 t, planetarna, sa stabilizatorom, vazdušno ogibljena • Blokada diferencijala zadnje pogonske osovine • Međuosovinski razmak 4.000 – 4.200 mm • Čelični uglovi branika • Vučni klin na centralnom dijelu prednjeg branika • Automatizovani mjenjač minimum brzina 12 u naprijed + 2 u nazad, bez pedale kvačila • Komanda mjenjača na ručici na stubu upravljača • Snaga motora minimalno 200 kW – maksimalno 250 kW • Zapremina motora 7,0 – 8,0 l • „Common rail“ sistem ubrizgavanja goriva • EGR uređaj za recirkulaciju izduvnih gasova • Motor dizel, linijski, 6 cilindara • Vozilo je opremljeno dizel motorom koji ispunjava emisiju izduvnih gasova minimalno EUR 6E, koristi se AD BLUE tečnost • Izvod snage prema zahtjevima nadogradnje • Rezervoar goriva minimalno 250 l • Disk kočnice sa obje osovine • ABS sistem protiv blokiranja točkova • ASR sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova • Parkirna kočnica sa elektronskom komandom • Motor, mjenjač i osovine proizvedeni od strane jednog proizvođača (proizvođača vozila) • Prednji retrovizori sa zagrijevanjem prema ЕSЕ normama • Ogledalo za ivičnjake • Elektični podizači prozora za vozača i suvozača • Elektično podesivi glavni retrovizori sa grijačima • Klima uređaj • Vozačevo sjedište sa vazdušnim ogibljenjem • Tempomat i limiter brzine sa komandama na volanu - upravljaču • Kabina dnevna, kratka • Radio sa USB priključkom, upravljanje moguće preko tastera na upravljaču– volanu • Informacioni displej za vozača na instrument tabli sa podacima o stanju sistema na vozilu, pozivanje podataka preko tastera na upravljaču • Centralno zaključavanje sa daljinskom komandom • Startovanje motora na taster – ključ sa bezkontaktnom vezom za startovanje • Akumulatori minimum 2x12V/170Ah • Utičnice struje 24V u kabini • Akustični siglan pri vožnji unazad • Pneumatski pištolj za izduvavanje prašine, priključak u kabini • Šasija proizvedena u EU • Boja kabine - bijela • Rezervni točak • Dva podmetača za točkove • Ručna hidraulična dizalica • Ključ za točkove • Komplet rezervnih sijalica, komplet za prvu pomoć, trougao i vatrogasni aparat. II TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NADGRADNJE: • Nadogradnja sa utovarom pozadi po principu potisne ploče prilagođena radu sa kantama za smeće od 120 do 1.100 litara izraženih prema standardu EN 840-1,2,3 • Maksimalna težina samog vozila i tereta usaglašena sa nosivošću šasije • Zapremina tovarnog sanduka nadogradnje minimalno 16 m3 • Maksimalna masa nadogradnje 5.800 kg • Odnos presovanja minimalno 1:5 • Nosivost minimalno 6.000 kg • Zadnja vrata sa mehanizmom kompaktovanja • Nadogradnja postavljena na osnovno vozilo preko univerzalnepomoćne šasije zaštićene od korozije postupkom galvanizacije • Dno prihvatnog korita izrađeno od materijala otpornog na habanje i koroziju, minimalne tvrdoće НВ 450 sa zaštitnim slojem, debljine minimalno 6 mm • Prihvatno korito nepomično minimalne zapremine 1,5 m3 • Dno sanduka nadogradnje izrađeno od čeličnog lima visoke zatezne čvrstoće sa zaštitnim slojem debljine minimum 4 mm, otpornog na koroziju i habanje • Stranice sanduka nadogradnje izrađene od čeličnog lima visoke zatezne čvrstoće sa zaštitnim slojem debljine minimum 4 mm, otpornog na koroziju i habanje • Stranice kesona iz jednog dijela, zakrivljene i glatke • Zadnja vrata sa automatskim zaključavanjem i otključavanjem pri zatvaranju – otvaranju pomoću dva hidraulična cilindra dvostrukog dejstva. Ugao otvaranja zadnjih 85-90 stepeni prema vertikali • Na hidraulučnim cilindrima za podizanje i spustanje zadnjih vrata, pozicioniranim sa spoljašnje lijeve i desne strane zadnjih vrata, ugrađeni blokirajući ventili za sprečavanje pada vrata u slučaju pucanja hidrauličnih crijeva • Mehanizam za kompaktovanje se sastoji od robotski zavarenih klizne ploče i presploče koja ima zakrivljeni dizajn, pokretnih sa po dva hidraulična cilindra smještenih sa unutrašnje strane utovarnog prostora nadogradnje, pri čemu su hidraulučni cilindri za pokretanje pres ploče vezani za kliznu ploču • Vođenje klizne ploče obezbjeđeno preko metalnih rolni visokootpornih na habanje, a vođenje pres ploče pomoću plastičnih klizača • Otpad se izvlači iz prihvatnog korita rotacionim pokretom pres ploče a zatim se presuje translatornim pomjeranjem klizne ploče pritiskom uz potisnu ploču. Ciklus sabijanja traje maksimalno 20 s. • Mogućnost izbora minimalno 5 vrsta otpada koji se utovara od strane operatera, pri čemu se vrši podešavanje stepena presovanja kontrolom pritiska u hidrauličnom sistemu za pomjeranje potisne ploče kao i mogućnost automatizovanog detektovanja vrste otpada pri čemu se pritisak u hidrauličnom sistemu mijenja na optimalnu vrijednost u zavisnosti od vrste otpada bez kontrole operatera (SCS system ili ekvivalent) • Potisna ploča sa automatskim pomeranjem pomoću teleskopskog hidrauličnog cilindra dvostrukog dejstva (prednja uška teleskopskog cilindra prikačena izvan utovarnog sanduka, kako bi se obezbijedilo uvlačenje potisne ploče do kraja nadogradnje), pokretna duž kompletne konstrukcije utovarnog sanduka nadogradnje, sa vođenjem u donjim bočnim zonama potisne ploče. Konstrukcija potisne ploče zakrivljena u donjoj polovini prema nazad u odnosu na vertikalu, radi boljeg pražnjenja • Zaptivanje između prihvatnog korita i sanduka nadogradnje sa gumenim profilom koji sprečava bilo kakvo curenje oštetnih tečnosti • Upravljanje svim funkcijama nadogradnje elekto – hidrauličko preko komandnih modula i displeja • Komandni displej u kabini vоzilа sa integrisanim brojačem radnih časova nadogradnje i funkcijama bezbjednosnog zaustavljanja rada, upozoravajućih grešaka usled kvarova, statusom nadogradnje, kontrolom paljenja rotacionih svjetala, kao i praćenjem kompaktovanja, osvjetljenja, servisnih radova i pražnjenja otpada iz vozila. Kontrola svih funkcija pražnjenja otpada iz nadogradnje iz kabine pomoću tastera na komandnom displeju, kako bi se olakšala vidljivost vozača. • Sa obje zadnje strane nadogradnje postavljeni komandni pultovi sa tasterima za startovanje i zaustavljanje automatskog ciklusa kompaktovanja, pojedinačnih operacija kompaktovanja, signalnim tasterom, tasterima za kontrolu rada radnih svjetala kao i bezbjednosnim tasterima za zaustavljanje rada nadogradnje • Spuštanje zadnjih vrata na zadnjoj bočnoj strani vozila sa funkcijom dvoručnog spuštanja radi bezbjednosti • Kamera u zadnjem dijelu nadogradnje integrisana u komandi displej u kabini vozila shodno standardu ЕN 1501-1 ili ekvivalentnom nacionalnom standardu • Automatska kontrola povećanja broja obrtaja motora za sve funkcije nadogradnje • Hidraulična dvostrujna krilna pumpa za napajanje kompletnog hidraulučnog sistema nadogradnje– prednja pumpa napaja sistem kompaktovanja, sistem pražnjenja potisne ploče i sistem podizanja i spuštanja zadnjih vrata, a zadnja pumpa napaja podizač kanti i kontejnera • Rezervoar hidrauličnog ulja smješten iza kabine u centralnom dijelu nadogradnje • Hidraulična instalacija na krovu nadogradnje zaštićena kutijastim profilima od oštećenja • Elektični sistem za kontrolu rada svih funkcija nadogradnje po principu CanBus kontrolnog sistema, elektromagnetnim kontrolnim ventilima i ručno komandovanim panelima • Svjetlosna signalizacija u skladu sa ZBS sadrži lijevo i desno svijetlo za vožnju u nazad, zvučni signal za vožnju unazad, lijevo i desno svijetlo za maglu, stop svijetla, radno svijetlo u gornjem desnom uglu zadnjeg dijela kao i rotaciono svijetlo u lijevom zadnjem dijelu vozila • Urešaj za podizanje kanti za smeće od 120 do 1.100 litara izrađenih prema standardu EN 840-1,2,3 • Dva nogostupa za obje zadnje strane vozila sa indikacijom pristupnosti operatera, pri čemu se u tom slučaju brzina vozila ograničava na 30 km/h bez mogućnosti kretanja u nazad • Rukohvati za operatere u zadnjem dijelu sa obje strane vozila • Bočna zaštita od podlijetanja i blatobrani sa zavjesicama na zadnjim točkovima • Rezervoar za sakupljanje otpadnih voda u zadnjim vratima sa ventilima sa aluminijskim ručicama za ispuštanje otpadnih voda • Zaštitna boja bijela RAL9010 ili ekvivalent (svi elementi ispeskareni, ofarbani zaštitnom i dvokomponentnom farbom) sa nalijepljenim reflektujućim upozoravajućim trakama • Nadogradnja dizajnirana tako da obezbijedi bezbjedan rad operatera shodno zakonskim propisima prema EN1501-1:2021 ili odgovarajućem nacionalnom standardu. | Kom. | 2 |

***Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora***

🞎Rok izvršenja ugovora je do 30 dana od dana zaključivanja ugovora.

🞎 Mjesto izvršenja ugovora je servisni centar na imanju preduzeća u Kavču, Kotor

🞎 Rok plaćanja je: 30 dana od preuzimanja kamiona.

🞎 Način plaćanja je: Virmanski.

1. **SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

**🞎 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovoraili okvirnog sporazuma[[7]](#footnote-7)**

1. **METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA**

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

1. Cijena

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu vrednovanja najniže ponuđene cijene, koje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova 100

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C)

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na slijedeći način: max 100 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×100

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

1. **UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE**

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

1. **NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI**

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

1. **ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.[[8]](#footnote-8)

1. **IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA**

DOO “KOMUNALNO KOTOR”  
Broj: 04-6383/1  
Mjesto i datum: Kotor, 05.12.2023. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke predviđene 01-557 od 31.01.2022. godine (Izmjena br. 01-6285 od 28.11.2022 god.), na poziciji broj 53 nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca, Miljana Đurišić \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Službenik za javne nabavke, Aleksandar Popović \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Ilija Vujadinović

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Aleksandar Popović, dipl.ing. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Milica Penda, dipl. pravnik\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Jelena Radunović, dipl. ing. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

1. **UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a[[9]](#footnote-9). Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije [↑](#footnote-ref-1)
2. Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma. [↑](#footnote-ref-2)
3. # Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

   [↑](#footnote-ref-3)
4. Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje [↑](#footnote-ref-4)
5. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije [↑](#footnote-ref-6)
7. Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora. [↑](#footnote-ref-7)
8. Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a [↑](#footnote-ref-8)
9. Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a [↑](#footnote-ref-9)